[image: ]На компьютере открываем любой доступный браузер.  И прописываем адрес  192.168.0.1 (стандартный  адрес  роутеров D-LINK) / Enter
Попадаем в веб-интерфейс роутера. Вводим имя admin. Пароль admin. 
    При первом включении роутер попросит установить новый пароль. Поскольку данная прошивка не позволяет устанавливать одинаковые логин и пароль.    Необходимо выставить пароль : password. Во избежании проблем в входом , если возникнет авария у клиента.
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Во вкладке «Сеть» выбираем пункт WAN.Попадаем на следующую страницу:
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Нажимаем на пункт «Добавить». Попадаем на страницу настройки соединения.
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В разделе «Главные настройки» необходимо выбрать :
«Тип соединения» – PPPoE.
«Порт»: ничего не меняем.
«Имя» – оставляем по умолчанию.
«Разрешить»: Обязательно должна стоять активная.
«Направление»: WAN
В разделе «Ethernet» :
«MTU «– оставляем по умолчанию.  1500.
«MAC» - оставляем по умолчанию в большинстве случаев. (на ранних прошивках была проблема, пока не клонируем MAC адрес компьютера (две зеленых стрелочки) IPTV могло не работать, как и выход и интернет). Сейчас этого делать не надо.
PPP
«Имя пользователя» : прописываем номер лицевого номера абонента.
Без авторизации – не трогать данную настройку.
Пароль – прописываем из договора, и соответственно подтверждаем его. 
Имя сервиса: не трогать.
Алгоритм авторизации: не трогать. 
Все нижеследующие пункты настройке не подлежат.
Переходим к разделу «Разное»
Из пяти пунктов которого оставляем активной ТОЛЬКО пункт NAT. Без которого вы не сможете выйти в интернет. Нажимаем Сохранить.
Вверху появляется значок  1, который показывает, что данные нужно сохранить еще раз . 

Но, как показывает практика, на некоторых прошивках функция сохранения  корректно не работает, и при аварийном  выключении питания все настройки роутера сбрасываются, в результате необходима повторная настройка роутера. 
Чтобы этого не было, необходимо выбрать пункт Система. Далее Сохранить. Далее  Перезагрузить. Тогда в 90% случаях роутер не скинет настройки при аварийном отключении от питания.
Настройка PPPoE завершена. 
Далее необходимо настроить соединение Static IP. (Статическое IP) .
Выбрать Сеть – WAN  . Добавляем новое соединение. (Кнопка добавить). В меню выбираем Статический IP.
Настраиваем категорию» IP» и «Разное».
IP адрес – на самом деле можно ставить все что угодно после после 192.168. (можно ставить данные, как в примере)КРОМЕ 0 – иначе зациклите роутер на самого себя
Сетевая маска – стандартная.
IP адрес шлюза – первые три группы цифр должны совпадать, последняя группа цифр МЕНЬШЕ чем IP  адрес .
Первичный DNS сервер –один из DNS серверов компании ТТК. У нас это 141.105.32.88 и вторичный DNS сервер  141.105.32.89. Обязательно прописать 2 сервера.
В «Разное» поставить именно такие «галочки».
Все это сохранить и перезагрузить роутер. 
Настройка соединений завершена, при включении кабеля в порт WAN интернет должен появиться на всех устройствах , подключенных к роутеру. 
Далее необходимо настроить WiFi. В настройку входит : изменить название сети и защита сети от несанкционированного доступа.
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Далее необходимо настроить WiFi. В настройку входит : изменить название сети и защита сети от несанкционированного доступа.
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Больше никаких настроек трогать не надо.
Нажимаем «Изменить». И сохраняем данные. И Перезагружаем.  
[image: ]
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